Fejlkilder Model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Placering | Beskrivelse af fejl/potentiel fejl | Kommentarer/handling |
| 1 | Compressor ->  refrigerant specific volume b.f. stroke | v1(Tin, pin) er måske funktion p1 eller p2 i stedet for |  |
| 2 | Substitution fra g til f | M\_dot\_3 taget fra throttle valve (kunne tages fra condenser i stedet for) |  |
| 3 | Substitution fra g til f | Condenser m\_dot\_3\_con er uden ”1s” |  |
| 4 | Tret | 268deg. Kelvin eller celcius? |  |
| 5 | PJJ ligning | Mdot2Con/PJJ |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |