Agenda

# Rapport

Læs gerne introduktion under overskriften ”3. Modeling”

Læs gerne introduktions afsnit ”1. Introduktion”

Læs gerne afsnit 3.1.9 om Box (thermal masses)

Skim Modeling 3.2 hvor ligningerne samles.

# Spørgsmål

Skal ”ubrugte” constraints med i modellen, eller benyttes de først ved controller design?

**Kresten:**

Vi snakkede sidst om følgende:

* Hvis der er massflow som input skal der være tryk som output. Det vil vi gerne lige vende igen.

Skal vi håndtere som en kontinuer state eq?

Variable (fx retur temperatur fra box T\_ret) som ikke er states, inputs eller disturbances. Måles de løbende, eller skal de antages at være konstanter i et lineariseringspunkt?